|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QA | PERFORMANCE  (Tiempo de llegada empleado por la Unidad para llegar al foco de la emergencia) | | |
| SUBATRIBUTO | THROUGHPUT  (Ejecución del algoritmo calculador de rutas) | | |
| PARTE DEL SISTEMA | Unidades Activas Libres | | |
| ESCENARIOS | 1--El operativo de UAL usa su dispositivo OnePlus 7T Pro para calcular la ruta más adecuada, este dispositivo tiene las siguientes características:  Velocidad del procesador: 2.96 GHz  Número de Núcleos: 1  Coste: 830$ | 2--El operativo de UAL usa su dispositivo Xiaomi MI 9T  para calcular la ruta más adecuada, este dispositivo tiene las siguientes características:  Velocidad del procesador: 2.2 GHz  Número de Núcleos: 1  Coste: 330$ | 3--El operativo de UAL usa su dispositivo Samsung A10  para calcular la ruta más adecuada, este dispositivo tiene las siguientes características:  Velocidad del procesador: 1.6 GHz  Número de Núcleos: 1  Coste: 170$ |
| 4--El servidor central usa el computador profesional OMEN 875-1024ns para calcular la ruta más adecuada, este computador tiene las siguientes características:  Velocidad del procesador: 5 GHz  Número de Núcleos: 8  Coste: 3800$ | 5--El servidor central usa el computador profesional MSI 297 EU para calcular la ruta más adecuada, este computador tiene las siguientes características:  Velocidad del procesador: 3.6 GHz  Número de Núcleos: 8  Coste: 2700$ | 6--El servidor central usa el computador profesional MSI 274 XES para calcular la ruta más adecuada, este computador tiene las siguientes características:  Velocidad del procesador: 2.8 GHz  Número de Núcleos: 6  Coste: 900$ |
| SUBATRIBUTO | LATENCY  (Envío de la ruta calculada a las emergencias) | | |
| PARTE DEL SISTEMA | Patrón Facade aplicado a la aplicación | | |
| ESCENARIOS | 7--El operario de UAL usa la tecnología Teldat-V basada en redes inalámbricas de largo alcance (WWAN), con cobertura móvil 3G para recibir el cálculo de las rutas | 8--El operario de UAL usa la tecnología Teldat-RS123 basada en redes inalámbricas de largo alcance (WWAN), con cobertura móvil 3G para recibir el cálculo de las rutas | 9--El operario de UAL usa la tecnología Teldat-M1 basada en redes inalámbricas de largo alcance (WWAN), con cobertura móvil 3G para recibir el cálculo de las rutas |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ARQUITECTURA CANDIDATA A** | Ejecutar el algoritmo de trazado de rutas en los dispositivos en los que trabajan los operarios.  En este caso la arquitectura se organiza de manera que los operarios envían los datos de inicio de sesión al servidor, una vez se inicia de sesión, se permite el acceso a la aplicación, donde se ejecuta toda la arquitectura. | | |
| **COMPATIBILIDAD** | Escenarios 1, 2 y 3 | | |
| **RESULTADOS**  **THROUGHPUT** | 1--Tiempo de referencia:  3,3\*10^-10 segundos | 2--Tiempo de referencia:  4,5\*10^-10 segundos | 3--Tiempo de referencia: 6,25\*10^-10 segundos |
| **ARQUITECTURA CANDIDATA B** | El servidor central usa un ordenador para realizar los cálculos de las rutas. El servidor se encarga del inicio de sesión y del procesado de datos, de manera que la aplicación solo se encarga de enviar, recibir y mostrar los datos. | | |
| **COMPATIBILIDAD** | Escenarios 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | | |
| **RESULTADOS**  **THROUGHPUT** | 4--Tiempo de referencia:  2,5\*10^-11 segundos | 5--Tiempo de referencia: 3,47\*10^-11 segundos | 6--Tiempo de referencia: 5,95\*10^-11 segundos |
| **RESULTADOS**  **LATENCY** | 7--Velocidad máxima:  1,3 Mbps | 8--Velocidad máxima:  130 Mbps | 9--Velocidad máxima:  300 Mbps |